Frische Luft für jedes Gäste-WC

# Geberit DuoFresh Modul: Geruchsabsaugung bei Unterputz-Spülkästen nachrüsten

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, März 2019

Schlechte Gerüche im Bad sind immer unangenehm – Duftkerzen oder Sprays überdecken diese nur selten und sind keine zufriedenstellende Lösung. Abhilfe schafft das neue Geberit DuoFresh Modul. Es saugt die belastete Luft direkt in der WC-Keramik an, reinigt diese und leitet sie frisch zurück ins Bad. Das DuoFresh Modul ist mit vielen Betätigungsplatten der Reihe Sigma kombinierbar, so dass sie passend zum Stil des Hauses ausgewählt werden kann.

In der Küche gehört ein Dunstabzug, der die Kochgerüche ansaugt und ableitet, schon längst zum Standard – diese Funktion bringt Geberit jetzt nun auch ins Badezimmer: Mit dem neuen Geberit DuoFresh Modul gehören unangenehme Gerüche im Bad der Vergangenheit an. Dank den vielseitigen Kombinationsmöglichkeien mit Betätigungsplatten der Reihe Geberit Sigma steht jedem Hotel- und Gastronomiebetrieb eine große Designauswahl für die individuelle Gestaltung des WCs zur Verfügung.

Wirkprinzip des DuoFresh Moduls  
Die Geruchsabsaugung setzt dort an, wo schlechte Gerüche entstehen: in der WC-Keramik. Ein leiser Lüfter saugt die belastete Luft über das Zulaufrohr des Unterputz-Spülkastens direkt aus der WC-Keramik ab. Dank des hochwertigen Keramikwabenfilters, der direkt unter der Betätigungsplatte befestigt ist, werden Gerüche zuverlässig neutralisiert, bevor die gereinigte Luft wieder über das DuoFresh Modul in das Bad zurückgeleitet wird. So findet auch der nächste Gast einen wohlriechenden Raum vor. Für konstant frische Luft im Bad sollte der Filter circa einmal jährlich gewechselt werden. Dazu wird die Betätigungsplatte einfach zur Seite geklappt und der Filter herausgenommen.

Einfache Installation, große Designvielfalt   
Das Geberit DuoFresh Modul hat einen eleganten schmalen Rahmen, auf den wahlweise die Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 und Sigma50 werkzeuglos montiert werden. Der Rahmen steht in hochglanz-verchromt oder anthrazitgrau zur Verfügung. Das Design kann damit passend zum Stil des Hotelbads oder Gäste-WCs ausgewählt werden. Für den Einbau des Geberit DuoFresh Moduls ist als einzige Voraussetzung ein Stromanschluss am WC notwendig, der bei Bedarf auch nachträglich installiert werden kann.

Mehr Varianten für mehr Komfort   
Geberit DuoFresh gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen: eine klassische Variante, die über einen externen Schalter, wie beispielsweise den Lichtschalter, von Hand aktiviert wird, und eine Comfort-Variante, bei der über eine eingebaute Benutzererkennung die Geruchsabsaugung automatisiert startet. Als weitere Highlights enthält die Comfort-Variante ein Orientierungslicht am Einbaurahmen und eine Bluetooth-Schnittstelle. Dank des DuoFresh Moduls sind keine zusätzlichen Installationselemente hinter der Wand mehr notwendig – ein nachträglicher Einbau ist daher jederzeit und unkompliziert möglich.

Für noch mehr Frische ist die Geruchsabsaugung zusätzlich mit einem Einwurfschacht für Spülkasten-Sticks ausgestattet. Der Geberit DuoFresh Stick gibt nach und nach Frischeduft an das Spülwasser ab, das mit jeder Spülung in der WC-Keramik verteilt wird. Der Stick bleibt dabei hygienisch sicher und unsichtbar im Spülkasten verborgen. So kann auf andere Duftquellen auf dem Gäste-WC verzichtet werden.

Bildmaterial

|  |  |
| --- | --- |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Messen:2019:BAU:Pressemappe:Geberit_DuoFresh_Modul:Bilder:Geberit_DuoFresh-Modul_mit_Sigma50.jpg | **[Geberit\_DuoFresh\_Modul\_mit\_Sigma50.jpg]**. Das Geberit DuoFresh Modul sorgt für stets frische Luft im Gäste-WC und kann mit unterschiedlichen Betätigungsplatten kombiniert werden, hier mit der Geberit Sigma50. Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Messen:2019:BAU:Pressemappe:Geberit_DuoFresh_Modul:Bilder:Geberit_DuoFresh-Modul_Rahmen.jpg | **[Geberit\_DuoFresh\_Modul.jpg]** Das Geberit DuoFresh Modul hat nur eine geringe Aufbauhöhe von vier bis fünf Millimetern und kann auch bei Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen nachgerüstet werden, sofern ein Elektroanschluss vorhanden ist.  Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Messen:2019:BAU:Pressemappe:Geberit_DuoFresh_Modul:Bilder:Geberit_DuoFresh-Modul_Aktivkohlefilter.jpg | **[Geberit\_DuoFresh\_Modul\_Aktivkohlefilter.jpg]** Ein Lüfter saugt die belastete Luft direkt aus der WC-Keramik an und reinigt diese über einen Keramikwabenfilter. Die frische Luft wird dann wieder in den Raum zurückgeführt. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Nathalie La Corte, Michaela Lang  
Tel. +49 (0)711 92545-17**

**Mail: n.lacorte@anselmoellers.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 29 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2018 einen Umsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).