Zwei clevere Lösungen erweitern Sortiment im Entwässerungsbereich

# Neu: Geberit Varino Bodenablauf und Geberit NBR Dichtungen und Manschetten

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2023

**Geberit präsentiert im Bereich der Entwässerung zwei Neuheiten auf dem deutschen Markt. Mit dem Geberit Varino Bodenablauf ergänzt der Experte für Rohrleitungssysteme sein Sortiment um eine modulare Komplettlösung für den Innen- und Außenbereich. Das vielseitige System ist mit allen Geberit Entwässerungssystemen kompatibel und bietet mit seinen horizontalen und vertikalen Anschlussmöglichkeiten große Flexibilität bei der Planung. Darüber hinaus erweitert Geberit sein Angebot durch öl- und fettbeständige NBR Dichtungen und Manschetten. Der Hersteller schafft damit die Voraussetzungen, um im Gebäude durchgängig nur ein Geberit Entwässerungssystem zu verwenden. Geberit Varino ist bereits ab 1. Januar 2023 auf dem Markt, die NBR Dichtungen ab 1. April 2023.**

**Geberit Varino Bodenablauf: einer für alles**  
Der neue Geberit Varino Bodenablauf ist ein modulares System mit optionalem, untereinander kombinierbarem Zubehör, das eine Vielzahl von Einsatzgebieten im Gebäude und rundherum abdeckt. Damit können Installateure und Planer die unterschiedlichsten bautechnischen Aufgabenstellungenmeistern. Geberit Varino gewährleistet durch seine optimalen Anbindungsmöglichkeiten an alle Geberit Entwässerungssysteme – ganz gleich ob geschweißt oder gesteckt – eine hohe Systemsicherheit. Das System eignet sich für private wie gewerbliche Bauprojekte gleichermaßen.

Geberit Varino ist kältebeständig und daher neben Innenräumen auch ideal für den Außeneinsatz geeignet, beispielsweise für Balkone, Terrassen und Loggien. Das System ist resistent gegen Chemikalien und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Hinzu kommt ein robuster korrosionsbeständiger und abschließbarer Edelstahlrost, der so zusätzliche Sicherheit im Außenbereich bietet.

Der Bodenablauf zeichnet sich durch eine ausgereifte Produktgeometrie mit flexibler Anschlussmöglichkeit aus. Er ist einfach zu montieren und überzeugt Installateure durch eine hohe Montagesicherheit. Alle Produkte sind mit einem Abgangsstutzen aus PE versehen und somit kraftschlüssig mit der Anschluss- oder Grundleitung verschweißbar. So ist unter anderem eine Druckprüfung möglich. Die siphonierten Grundkörper sind mit einem im Lieferumfang enthaltenen hinteren Einlauf verfügbar. Dieser kann optional angeschlossen werden und ist um 280° drehbar.

Um das System zu warten, lässt sich der Geberit Bodenablauf einfach und ohne Werkzeug von Hand öffnen und auseinandernehmen. So ist beispielsweise für die Reinigung mit der Putzrute ein direkter Zugang zum Entwässerungssystem möglich. Optional ist ein Abpressstopfen für eine einfache Dichtheitsprüfung lieferbar.

Das schlanke und übersichtliche Sortiment umfasst fünf Grundkörper, drei horizontale und zwei vertikale. Von den drei horizontalen Ausführungen sind zwei siphoniert, mit den Durchmessern d 110 und d 50, eine ist nicht siphoniert (d 50). Vom vertikalen Ablauf sind eine siphonierte Variante (d 110) und eine nicht siphonierte Variante (d 50) erhältlich. Die Ausführungen mit Siphon wurden für geruchssicheres Entwässern im Innenbereich entworfen. Die frostsicheren Abläufe ohne Siphon sind mit ihrer geringen Einbauhöhe für den Außenbereich vorgesehen.

**Geberit NBR Dichtungen und Manschetten für öl- oder fetthaltiges Abwasser**  
In bestimmten Bausituationen müssen Entwässerungsleitungen öl- oder fetthaltiges Abwasser ableiten. Zum Beispiel in der Hotellerie oder in der Gastronomie hat das Abwasser einen deutlich höheren Fettanteil als im Wohnungsbau. In solchen Fällen kommen die neuen Geberit NBR Dichtungen und Manschetten zum Einsatz. Sie weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber stark ölhaltigem oder fetthaltigem Abwasser auf und ergänzen mit diesem speziellen Vorteil die Geberit Entwässerungslösungen.

Die NBR Dichtungen und Manschetten sind mit allen Geberit Entwässerungssystemen kompatibel, sowohl mit den Stecksystemen als auch mit den geschweißten Systemen. Die öl- und fettbeständige NBR Lippendichtung in den Dimensionen DN 50 bis DN 150 gibt es für Geberit Silent-Pro und Geberit Silent-PP sowie für Geberit Silent-db20 und Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtungen. Die öl- und fettbeständige NBR Manschette in den Dimensionen DN 50 bis DN 200 ist für Geberit Silent-db20 und Geberit PE Langmuffen erhältlich.

Systemunabhängig können Installateure eingesetzte EPDM Dichtungen bei Bedarf gegen die neuen Geberit NBR Dichtungen austauschen. Sie erweitern je nach Anwendungsfall den Einsatzbereich des Entwässerungssystems, benötigen aber nur wenig zusätzliche Lagerfläche. Die Dichtungen sind farblich markiert, damit sie sich klar von den werksseitig eingelegten EPDM Lippendichtungen und Manschetten unterscheiden.

Planer profitieren dank der durchgängigen Verwendung von NBR Dichtungen von einer erleichterten Ausschreibung, weil innerhalb von Gebäuden mit Gastronomiebereichen keine unterschiedlichen Entwässerungssysteme ausgeschrieben werden müssen. Die Abwasserableitung kann in diesen Fällen vollständig mit nur einem System ausgeführt werden.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_Varino\_1.jpg]** Der Geberit Varino Bodenablauf bietet mit seiner optimalen Anbindungsmöglichkeiten an alle Geberit Entwässerungssysteme – ganz gleich ob geschweißt oder gesteckt – eine hohe Systemsicherheit. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_2.jpg]** Geberit Varino ist ein modulares System mit untereinander kombinierbarem optionalem Zubehör, das alle Einsatzgebiete im Gebäude und rundherum abdeckt. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_3.jpg]** Ob innen oder außen, Geberit Varino deckt eine Vielzahl von Einsatzgebieten im Gebäude und rundherum ab. Damit lassen sich die unterschiedlichsten bautechnischen Aufgabenstellungenmeistern. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_4.jpg]** Mit seinen horizontalen und vertikalen Anschlussmöglichkeiten bietet der Geberit Varino Bodenablauf große Flexibilität bei der Planung. Hier zu sehen: die vertikale Variante ohne Siphon für den Außenbereich. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_5.jpg]** Die Geberit Varino Ausführungen mit Siphon wurden für geruchssicheres Entwässern im Innenbereich entworfen. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_6.jpg]** Das System ist resistent gegen Chemikalien und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Ein robuster, korrosionsbeständiger und abschließbarer Edelstahlrost bietet zusätzliche Sicherheit im Außenbereich. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_NBR-Dichtungen\_1.jpg]** Die öl- und fettbeständigen Geberit NBR Lippendichtungen und Manschetten sind mit allen Geberit Entwässerungssystemen kompatibel. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_NBR-Dichtungen\_2.jpg]** Durch farbliche Markierungen sind die Geberit NBR Lippendichtungen und Manschetten klar von den werksseitig eingelegten EPDM Dichtungen und Manschetten zu unterscheiden. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Annibale Picicci, Katrin Bühner**  
**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: a.picicci@anselmoellers.de**

****Über Geberit****

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2022 einen Nettoumsatz von CHF 3,4 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).