Stilles Örtchen wird noch stiller

# Neues Geberit Füllventil mit reduzierten Füllgeräuschen

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2025

**Geräusche rund um die Toilette werden oftmals als störend empfunden. Mit dem neuen Geberit Füllventil Typ 383 senkt der Sanitärexperte künftig die wahrnehmbare Lautstärke beim Wiederauffüllen des Spülkastens im Vergleich zum Vorgängermodell um die Hälfte. Damit sind die Füllgeräusche des Spülkastens deutlich leiser. Das neue Füllventil ist ab Januar 2025 erhältlich.**

Geberit arbeitet beständig daran, Geräusche rund um das WC – ohne Einbußen bei der Spülleistung – zu reduzieren. Das neue Geberit Füllventil Typ 383 reduziert die Füllgeräusche gegenüber dem Vorgängermodell Typ 380 um -10 dB(A). Das entspricht der Hälfte der wahrgenommenen Lautstärke. Das Modell zählt damit zu den leisesten Füllventilen, die derzeit erhältlich sind.

**Einfache Installation**Geberit erleichtert das Ersatzteilgeschäft von Installateuren: Das neue Füllventil Typ 383 ist 50 Jahre rückwärtskompatibel für alle Geberit Unterputz- und Aufputzspülkästen. Die schlanke Bauform macht den Ein- und Ausbau durch die Revisionsöffnung beim Unterputzspülkasten noch einfacher. So sind auch nachträgliche Veränderungen der Einstellung am Füllventil mit minimalem Aufwand verbunden.

**Hochwertig verarbeitet**  
Das Füllventil Typ 383 ist aus langlebigen Materialien gefertigt und hochwertig verarbeitet. Durch seine clevere Konstruktion und moderne Fertigungstechnologie verbraucht es insgesamt weniger Material. Das Ventil durchläuft strenge Kontrollen, damit es die hohen Geberit Qualitätsanforderungen erfüllt.

**Perfektes Zusammenspiel im WC-System**Das Füllventil Typ 383 ist ein zentraler Bestandteil des Geberit WC-Systems, in dem alle Systemkomponenten von der Unterputz-Spültechnik hinter der Wand bis zur Keramik davor perfekt aufeinander abgestimmt sind und eine optimale Ausspülung gewährleisten. Bei der Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit der geräuschreduzierenden Geberit TurboFlush-WC-Keramik sorgt das neue Füllventil für eine bis zu 30 Prozent leisere Spülung, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.

**Einfaches Technik-Update im Bestand**  
Mit dem Füllventil Typ 383 und dem Spülventil Typ 212 im Set ist ein problemloser Umbau älterer Geberit Unterputzspülkästen zu einem wassersparenden und flüsterleisen Betrieb möglich. Ersetzt man zusätzlich noch das alte WC durch eine neue Geberit TurboFlush-Keramik, lässt sich mit wenig Aufwand eine Optimierung der Installation auf die neueste Technologie des Geberit WC-Systems mit hervorragender Ausspülleistung erreichen. Das Renovationsset passt für alle Geberit Unterputzspülkästen UP300, UP320, UPSigma ab Baujahr 2002.

Mit dem Füllventil Typ 383 schafft Geberit einen Mehrwert für Installateure und Endkunden – für eine leise und komfortable WC-Nutzung.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_Fuellventil\_383\_1.jpg]**  Das neue Geberit Füllventil Typ 383 reduziert die wahrnehmbare Lautstärke im Vergleich zum Vorgänger um die Hälfte. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Kleidung, Person, Mann, Wand enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Fuellventil\_383\_2.jpg]**  Montage leicht gemacht: Dank kompakter Form lässt sich das Füllventil Typ 383 einfach montieren.   Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Fuellventil\_383\_3.jpg]**  Die schlanke Bauform macht den Ein- und Ausbau durch die Revisionsöffnung beim Unterputzspülkasten besonders einfach. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Fuellventil\_383\_4.jpg]**  Mit Tests in den hauseigenen Akustiklabors beweist Geberit, dass sowohl Spül- wie auch Füllgeräusche am WC reduziert werden können. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Fuell-und-Spuelventil.jpg]**  Das neue Füllventil Typ 383 passt zu den gängigsten Spülkästen und ist für alle Geberit Unterputz- und Aufputzspülkästen bis zu 50 Jahre rückwärtskompatibel. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilettensitz, Badezimmer, Installationszubehör, Toilette enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_TurboFlush\_2025.jpg]**  Durch die optimierte Wasserführung in der WC-Keramik mit TurboFlush ist die Ausspülung deutlich leiser als in der Standard-Keramik. Foto: Geberit |
|  | **[WC-System-Komponenten\_2025.jpg]**  Eine leise und leistungsstarke Spülung wird mit dem Geberit WC-System erreicht. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.geberit@amkommunikation.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2023 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).