Geberit startet den WC-Turbo im Hotelbad  
Neues Geberit Acanto WC mit überragender Spülleistung

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2023

**Zum 1. April 2023 führt Geberit das neue Acanto WC mit TurboFlush-Spültechnik ein – mit einer bis zu zehnmal höheren Spülleistung als normativ gefordert wird. Dank seiner optimierten Innengeometrie und einer überragenden Ausspülperformance bringt das neue spülrandlose WC von Geberit das Hotelbad auf ein neues Level. Das wandhängende WC, an dem die elegante äußere Form und der schlanke WC-Sitz auffallen, hat eine Tiefe von 53 cm. Die Keramik ist wahlweise mit oder ohne Spezialglasur KeraTect erhältlich.**

Bereits im Jahr 2017 wurde das Acanto WC erfolgreich von Geberit eingeführt. Das neue Modell weist bedeutende Neuerungen auf. Die Entwickler haben die Ausspülleistung der Keramik mit der TurboFlush-Spültechnik deutlich verbessert. Zuvor wurden umfangreiche Tests im Geberit Sanitärlabor durchgeführt, um eine optimal funktionierende, asymmetrische Innengeometrie zu entwickeln. Das ausströmende Wasser wird so präzise gesteuert und ermöglicht eine vollständige Flächenspülung, was den Verschmutzungsgrad verringert und den Reinigungsaufwand für das Housekeeping-Personal entsprechend reduziert. Der Hotelgast profitiert ebenso von der gründlichen Ausspülperformance, die kaum noch eine Toilettenbürste erforderlich macht und auch noch besonders leise ist.

**Bis zu zehnmal bessere Spülleistung**Die neue TurboFlush-Spültechnik des Acanto WCs wurde ausgiebig auf ihre Effizienz getestet, um ein dauerhaft zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Die neue Spültechnik sorgt für eine restlose Ausspülung und basiert auf der präzise gesteuerten Lenkung des Wasserstrahls. Damit wird eine bis zu zehnmal bessere Spülleistung erreicht, als es die DIN-Norm EN 997:2018 fordert. Das Video eines Ausspülversuchs im Geberit Entwicklungslabor zeigt anschaulich die hohe Spülleistung des neuen Acanto-WCs: [www.geberit.de/wc-system](http://www.geberit.de/wc-system)

**Elegant gestaltet und reinigungsfreundlich**  
Neben den inneren Werten überzeugt das neue Geberit Acanto WC Hoteliers auch durch die elegante Gestaltung: Indem die Scharniere in den WC-Sitz integriert wurden, konnte dieser flacher gestaltet werden. Seine schlanke Form im Wrap-over Design ist mit einer Absenkautomatik und der QuickRelease-Funktion ausgestattet. Diese Funktion ist neben dem spülrandlosen Design und der optimierten Ausspülung des neuen Acanto entscheidend für dessen Reinigungsfreundlichkeit und ein großer Vorteil in Hotelbädern: Der WC-Sitz lässt sich inklusive Deckel mit nur einem Handgriff vom Reinigungspersonal abnehmen und wieder aufstecken. Dazu werden Sitz und Deckel auf 90 Grad aufgeklappt und abgenommen.

So können Keramik und Sitz hygienisch und vor allem mit weniger Zeitaufwand gereinigt werden – ohne schwer zugängliche Stellen.Die QuickRelease-Funktion ist blockierbar, sodass der Hotelgast Sitz und Deckel nicht selbst abnehmen kann. Die WC-Keramik lässt sich auf Wunsch zusätzlich mit der Spezialglasur KeraTect ausstatten. Diese sorgt für eine nahezu porenfreie und extrem glatte Oberfläche, die sich besonders leicht und effizient reinigen lässt.

**Acanto – 50 Jahre Ersatzteilsicherheit**Hoteliers, die sich für das neue Geberit Acanto WC entscheiden, erhalten bei Registrierung vom Marktführer für Sanitärprodukte nicht nur eine lebenslange Garantie auf die Keramik, sondern auch 30 Jahre Garantie auf die KeraTect Spezialglasur. Dazu kommen 50 Jahre Ersatzteilsicherheit. Hotelbetreiber, die das Acanto WC zusammen mit dem Geberit Unterputzspülkasten im System in ihren Hotelbädern einbauen lassen, genießen außerdem den Vorteil eines sechsmonatigen Rückgaberechts, wenn sie mit der Spülperformance unzufrieden sind.

Mehr Informationen unter: [www.geberit.de/wc-system](http://www.geberit.de/wc-system)

Bildmaterial

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Wand, Boden, drinnen, Möbel enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_1.jpg]** Das neue Geberit Acanto WC überzeugt durch seine elegante Gestaltung: Durch die in den WC-Sitz integrierten Scharniere konnte dieser flacher gestaltet werden. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_2.jpg]** Die Lenkung des Wassers beim Spülvorgang wird durch Neuerungen so präzise beeinflusst, dass eine noch gründlichere und leisere Ausspülung erreicht wird. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das drinnen, weiß, Toilette enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_3.jpg]** Eine wasserleitende Kante im Geberit Acanto WC macht sich den Schwung des Wassers zunutze und sorgt dafür, dass auch das Zentrum des Wasserstrudels ausgespült wird. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, drinnen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_Spuelperformance.jpg]** Die neue Spültechnik sorgt für eine restlose Ausspülung und basiert auf der präzise gesteuerten Lenkung des Wasserstrahls. Damit wird eine bis zu zehnmal bessere Spülleistung erreicht als von der Norm gefordert. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_4.jpg]** Die TurboFlush-Spültechnik basiert auf einer optimal funktionierenden, asymmetrischen Innengeometrie der WC-Keramik. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_5.jpg]** Wahlweise ist das neue Geberit Acanto WC mit der Spezialglasur KeraTect erhältlich: Die nahezu porenfreie und extrem glatte Oberfläche lässt sich besonders leicht und effizient reinigen. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, drinnen, Boden enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Acanto\_TurboFlush\_6.jpg]** Das neue Geberit Acanto WC überzeugt durch seine elegante Gestaltung: Durch die in den WC-Sitz integrierten Scharniere konnte dieser flacher gestaltet werden. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Wand, Toilette, drinnen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Acanto\_QuickRelease\_1.jpg]** Indem der WC-Sitz um 90 Grad nach oben aufgeklappt wird, kann er mit einem Handgriff abgenommen und wieder aufgesetzt werden. Diese QuickRelease-Funktion ist für den Einsatz in Hotelbädern und halböffentlichen Bereichen blockierbar. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Acanto\_QuickRelease\_2.jpg]** Ein Vorteil der QuickRelease-Funktion: Es gibt nach dem Abnehmen des WC-Sitzes keine schwer zugänglichen Stellen, Keramik und Sitz können deutlich einfacher gereinigt werden.  Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci, Katrin Bühner**  
**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: a.picicci@anselmoellers.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2022 einen Nettoumsatz von CHF 3,4 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).