Hotelgebäude innen und außen sicher entwässern

# Neu: Geberit Varino Bodenablauf

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2023

**Mit dem Geberit Varino Bodenablauf ergänzt der Experte für Rohrleitungssysteme sein Sortiment um eine modulare Komplettlösung für den Innen- und Außenbereich. Das vielseitige System ist mit allen Geberit Entwässerungssystemen kompatibel und bietet mit seinen horizontalen und vertikalen Anschlussmöglichkeiten große Flexibilität bei der Planung von Neubauten und Modernisierungen von Hotels und Gastronomie. Geberit Varino ist ab 1. Januar 2023 auf dem Markt.**

Der neue Geberit Varino Bodenablauf ist ein modulares System mit optionalem, untereinander kombinierbarem Zubehör, das eine Vielzahl von Einsatzgebieten im Hotelgebäude und rundherum abdeckt. Damit können Hotelbetreiber die unterschiedlichsten bautechnischen Aufgabenstellungenmeistern. Geberit Varino gewährleistet durch seine optimalen Anbindungsmöglichkeiten an alle Geberit Entwässerungssysteme eine hohe Systemsicherheit. Das System eignet sich für große und kleine Hotel- und Gastronomiebetriebe gleichermaßen.

Geberit Varino ist kältebeständig und daher neben Innenräumen auch ideal für den Außeneinsatz geeignet, beispielsweise für Hotelbalkone, -terrassen und -loggien. Das System ist resistent gegen Chemikalien und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Hinzu kommt ein robuster korrosionsbeständiger und abschließbarer Edelstahlrost, der so zusätzliche Sicherheit im Außenbereich bietet.

Um das System zu warten, lässt sich der Geberit Bodenablauf einfach und ohne Werkzeug von Hand öffnen und auseinandernehmen. So ist beispielsweise für die Reinigung mit der Putzrute ein direkter Zugang zum Entwässerungssystem möglich.

**Ausführungen mit und ohne Siphon**  
Das schlanke und übersichtliche Sortiment umfasst fünf Grundkörper, drei horizontale und zwei vertikale. Von den drei horizontalen Ausführungen sind zwei siphoniert, mit den Durchmessern d 110 und d 50, eine ist nicht siphoniert (d 50). Vom vertikalen Ablauf sind eine siphonierte Variante (d 110) und eine nicht siphonierte Variante (d 50) erhältlich. Die Ausführungen mit Siphon wurden für geruchssicheres Entwässern im Innenbereich entworfen. Die frostsicheren Abläufe ohne Siphon sind mit ihrer geringen Einbauhöhe für den Außenbereich vorgesehen.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_Varino\_1.jpg]** Der Geberit Varino Bodenablauf bietet mit seiner optimalen Anbindungsmöglichkeiten an alle Geberit Entwässerungssysteme – ganz gleich ob geschweißt oder gesteckt – eine hohe Systemsicherheit. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_2.jpg]** Geberit Varino ist ein modulares System mit untereinander kombinierbarem optionalem Zubehör, das nahezu alle Einsatzgebiete im Hotelgebäude und rundherum abdeckt. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_3.jpg]** Ob innen oder außen, Geberit Varino deckt eine Vielzahl von Einsatzgebieten im Hotelgebäude und rundherum ab. Damit lassen sich die unterschiedlichsten bautechnischen Aufgabenstellungenmeistern. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_4.jpg]** Mit seinen horizontalen und vertikalen Anschlussmöglichkeiten bietet der Geberit Varino Bodenablauf große Flexibilität bei der Hotelplanung. Hier zu sehen: die vertikale Variante ohne Siphon für den Außenbereich. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_5.jpg]** Die Geberit Varino Ausführungen mit Siphon wurden für geruchssicheres Entwässern im Innenbereich entworfen. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Varino\_6.jpg]** Das System ist resistent gegen Chemikalien und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Ein robuster, korrosionsbeständiger und abschließbarer Edelstahlrost bietet zusätzliche Sicherheit im Außenbereich. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Annibale Picicci, Katrin Bühner  
Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: a.picicci@anselmoellers.de**

****Über Geberit****

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2022 einen Nettoumsatz von CHF 3,4 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).