Neue Geberit WC-Keramiken mit TurboFlush-Spültechnik

# Geberit iCon und Renova WCs mit verbesserter und leiserer Ausspülung

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2025

Geberit erweitert 2025 das Portfolio der WC-Keramiken mit TurboFlush-Spültechnik. Mit Geberit iCon und Geberit Renova werden zwei weitere Serien damit ausgestattet. Mit TurboFlush erhalten sie eine komplett neue Innengeometrie mit kontrollierter Wasserführung. Damit erreichen die WCs eine verbesserte und zugleich sehr leise Ausspülung. Die neuen Keramiken mit TurboFlush überzeugen zusätzlich durch ihre Reinigungsfreundlichkeit. Sie ergänzen die bisherigen WC-Modelle mit konventioneller Spültechnik der beiden Badserien. Mit dieser Erweiterung hat Geberit nun für jeden Anspruch und jedes Budget ein passendes WC mit TurboFlush im Programm. Die neuen WCs sind ab 1. April 2025 erhältlich.

Durch die spezielle Innengeometrie der TurboFlush-Spültechnik wird der Wasserstrom in der WC-Keramik präzise und kraftvoll gesteuert. Dadurch wird eine vollständige und gründliche Flächenspülung erzielt, was den Reinigungsaufwand minimiert. Die neuen TurboFlush WC-Modelle der Badserien iCon und Renova verfügen über das gleiche Innendesign: Das Wasser fließt beim Spülvorgang flüsterleise seitlich in die Keramik und vollzieht eine spiralförmige Bewegung. In Verbindung mit dem Geberit Duofix Unterputzspülkasten ist die Spülleistung bis zu zehn Mal besser als es die DIN EN 997:2018 fordert.

Geberit iCon: schnelle und einfache Montage  
Die neue WC-Keramik der Badserie iCon ist seitlich geschlossen, so dass keine Schrauben oder Befestigungen zu sehen sind. Bei der Montage profitieren Installateure von der Schnellbefestigung Easy Fast Fix (EFF3-Befestigung), mit der sich die Keramik einfach von oben befestigen lässt.

Auch von außen ist das geschlossene Design der WC-Keramik reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Die neuen Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush gibt es mit der Standard-Ausladung von 53 cm sowie in der kompakten Größe mit 49 cm Ausladung für kleine Bäder oder Gästebäder in den Varianten weiß, weiß/KeraTect und weiß matt. Zusätzlich steht ein Stand-WC mit TurboFlush zur Verfügung. Somit sind die iCon WCs für jede Bausituation geeignet.

**Renova Wand-WC mit TurboFlush**   
Durch umfassendes Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung ist es Geberit gelungen, die innovative TurboFlush-Spültechnik auch in die preislich sehr attraktive, seitlich nicht geschlossene Renova WC-Keramik zu integrieren. Damit wird das Portfolio der beliebten Renova WCs erheblich aufgewertet.

Das WC erhält eine bis zu zehn Mal bessere Spülleistung als es die Norm fordert. Das WC-Becken hat eine vollkeramische Spülführung mit TurboFlush-Spültechnik. Der Wechsel von einer spülrandlosen Rimfree-WC-Keramik auf das neue TurboFlush-Modell von Renova ist problemlos möglich. Damit können auch Nutzer einer Renova WC-Keramik von einer optimierten Ausspülung profitieren.

**Rückwärtskompatibel: neue WC-Sitze bei Renova**Neben der TurboFlush-Spültechnik erhält das Renova-Wand-WC auch neue WC-Sitze. Drei Varianten im eleganten Wrap-Over-Design stehen zur Wahl: ein Standard-WC-Sitz mit Befestigung von unten sowie zwei WC-Sitze mit QuickRelease-Funktion und Befestigung von oben. Sie sind in einer Ausführung ohne und einer mit Absenkautomatik (SoftClose) erhältlich. Die WC-Sitze sind zudem mit EasyMount-Scharnieren einfach zu installieren, da WC-Sitz und -Deckel bequem von oben ausgerichtet und anschließend fixiert werden können. Die neuen WC-Sitze sind mit den bisherigen Renova WC-Modellen rückwärtskompatibel, so dass Kunden auch ohne Wechsel der ganzen WC-Keramik von den Vorteilen der neuen Sitze profitieren können.

**Komfort und Sauberkeit für Kunden**Durch die optimierte Wasserführung in der WC-Keramik mit TurboFlush ist die Ausspülung deutlich leiser als in der bisherigen Standard-Keramik. So ist der Schallpegel der Spülgeräusche sehr niedrig, vor allem im Vergleich zu anderen Spültechniken. Insbesondere in der Nacht erhöht sich dadurch der Wohn- und Schlafkomfort. Für den Nutzer ergeben sich zudem Reinigungsvorteile, denn die präzise, kraftvolle und kontrollierte Spülung der gesamten Innenkeramik sorgt für eine effiziente Reinigung. Das spülrandlose Design der Rimfree Keramik hat keine versteckten Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln kann.

TurboFlush in verschiedenen Preislagen  
Was bisher nur ausgewählten Geberit WC-Modellen vorbehalten war, wird mit der Einführung der neuen iCon und Renova Keramiken ab 2025 zum Standard in jedem Preissegment: die TurboFlush-Spültechnik. Sie ist in allen neuen WCs der Badserien Geberit Renova, iCon, Acanto und ONE zu finden, ebenso wie in den Dusch-WCs Geberit AquaClean Alba, Sela und Mera. Damit gibt es TurboFlush in jeder Preisklasse. Die WCs erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und bieten den Kunden entscheidende Vorteile: nicht nur eine spülrandlose WC-Keramik, sondern eine leisere und gründlichere Spülleistung. Sanitärberatern steht damit eine breite Auswahl für das Objektgeschäft sowie für den hochwertigen Wohnungsbau, bei Neubau und Renovierung zur Verfügung.

In Kombination mit dem Geberit Duofix WC-Element vom Leistungsversprechen des   
WC-Systems profitieren   
Durch die Kombination einer Geberit TurboFlush-Keramik, einem Geberit Duofix WC-Element mit neuem Füllventil Typ 383 sowie einer Geberit Betätigungsplatte entsteht das Geberit WC-System, in dem alle Komponenten aus einer Hand und optimal aufeinander abgestimmt sind – eine Einheit, bei der Technik und Design optimal zusammenwirken: von der Wasserzuleitung über den Unterputzspülkasten und die Spülung bis zur Entwässerung. Das sorgt für eine flüsterleise und zugleich gründliche Ausspülung, die in Verbindung mit dem Geberit Duofix Unterputzspülkasten bis zu zehn Mal besser ist als es die DIN EN 997:2018 verlangt.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Toilette, Badezimmer enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_Wand-WC\_2025.jpg]**  Die neuen Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush gibt es mit der Standard-Ausladung von 53 cm sowie in der kompakten Größe mit 49 cm Ausladung für kleine Bäder oder Gästebäder. Die WC-Keramik ist seitlich geschlossen, so dass keine Schrauben oder Befestigungen zu sehen sind. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Person, Kleidung, Im Haus enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_Montage\_2025.jpg]**  Alle Komponenten des Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush sind bereits vorinstalliert, so dass keine zusätzlichen Montageschritte nötig sind. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Im Haus, Kleidung, Wand enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_EFF3\_2025.jpg]**  Bei der Montage profitieren Installateure von der Schnellbefestigung Easy Fast Fix (EFF3), mit der sich die Keramik von oben befestigen lässt. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Badezimmer, Im Haus, Installationszubehör enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_WC-System\_2025.jpg]**  Im Geberit WC-System sind die Komponenten Spülkasten, Betätigungsplatte und die TurboFlush WC-Keramik optimal aufeinander abgestimmt. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilette, Toilettensitz, Wand, Badezimmer enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova\_Wand-WC\_2025.jpg]**  Durch umfassendes Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung ist es Geberit gelungen, die innovative TurboFlush-Spültechnik auch in die preislich sehr attraktive Renova WC-Keramik zu integrieren. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Renova\_WC-Sitz\_1\_2025.jpg]**  Neben der neuen TurboFlush-Spültechnik erhält das Renova WC auch neue WC-Sitze im Wrap-Over-Design: hier ein WC-Sitz mit QuickRelease-, Absenkautomatik und Befestigung von oben.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilette, Installationszubehör, Badezimmer, Toilettensitz enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova\_WC-Sitz\_2\_2025.jpg]**  Der neue Renova WC-Sitz mit QuickRelease- und SoftClose-Funktion bietet dem Nutzer viel Komfort: Der Sitz lässt sich zum Reinigen des WCs mit einem einfachen Handgriff entfernen, der WC-Deckel schließt dank Absenkautomatik flüsterleise.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilettensitz, Badezimmer, Installationszubehör, Toilette enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_TurboFlush\_2025.jpg]**  Durch die optimierte Wasserführung in der WC-Keramik mit TurboFlush ist die Ausspülung deutlich leiser als in der bisherigen Standard-Keramik. Für den Nutzer ergeben sich zudem Reinigungsvorteile, denn die präzise, kraftvolle und kontrollierte Spülung der gesamten Innenkeramik sorgt für eine effiziente Reinigung. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.geberit@amkommunikation.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäische Marktführerin für Sanitärprodukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern erzielte Geberit 2024 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).