Geberit WC-System: Drei Topkomponenten aus einer Hand

# Noch leistungsstärker, noch leiser, noch montagefreundlicher

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2025

Im System stärker: Sowohl bei der Installation als auch bei der Nutzung ergeben sich viele Vorteile für Sanitärprofis und ihre Kunden, wenn sie auf Elemente desselben Herstellers setzen. Das Geberit WC-System besteht aus drei optimierten Komponenten: dem neuen Duofix WC-Element, einer TurboFlush WC-Keramik und einer Sigma Betätigungsplatte. Geberit hat nun alle drei Bestandteile seines Erfolgsmodells weiterentwickelt. In Summe ist die ganzheitliche Lösung für den WC-Platz künftig noch leistungsstärker, noch leiser und noch vielseitiger. Das überarbeitete WC-System ist ab 1. Mai 2025 erhältlich.

**Das neue Duofix WC-Element: Montagvorteile und Perfektionierung der Hydraulik**  
Um die Ausspülleistung weiter zu verbessern, hat Geberit die Hydraulik im Spülkasten weiter optimiert. Zentrale Stellschraube ist das perfekte Zusammenspiel der beiden aufeinander abgestimmten Ventile im Inneren des Spülkastens: das Spülventil und das Füllventil. Gemeinsam sorgen sie für eine effiziente und leise Ausspülung. Gleichzeitig ist sie gründlicher und wassersparend. Das neue Füllventil Typ 383 sorgt für ein gleichmäßiges Befüllen bei minimalen Füllgeräuschen: Im Vergleich zum vorherigen Modell (Typ 380) ist das neue Füllventil 383 nun um ca. 50 Prozent leiser – und das bei gleicher Leistung. Zudem macht die schlanke Bauform den Ein- und Ausbau durch die Revisionsöffnung hinter der Betätigungsplatte besonders einfach.

Hinzu kommen zusätzliche Montagevorteile am Duofix Installationselement, die für mehr Flexibilität bei unterschiedlichen Installationssituationen sorgen. Es lässt sich jetzt einfacher, flexibler und sicherer montieren. In engen Bausituationen beispielsweise erleichtern ausziehbare Laschen für eine zugängliche seitliche Ständerbefestigung den Einsatz eines Akku-Schraubers.

Des Weiteren bietet eine alternative Montageposition für Wandanker zusätzliche Möglichkeiten für die Befestigung des Duofix Elements an der Rückwand.Die stufen- und werkzeuglose tiefenverstellbare Befestigung des Abgangsbogens ist eine weitere Verbesserung des neuen Duofix Elements: Die Position lässt sich auf einem Schlitten nach hinten oder vorne verschieben, um eine spannungsfreie Montage zu erreichen.

Dank einer verbesserten Konstruktion des Rahmens hat Geberit auch die Statik des Installationselements optimiert. Dadurch ist im Vergleich zum Vorgängermodell ein höherer Fußbodenaufbau bis 25 cm möglich, optional verlängerbar bis 45 cm über Fußverlängerung. Die verbesserte Konstruktion ermöglicht zudem bei allen Montageelementen für Wand-WC die Montage von WC-Becken bis 70 cm Ausladung.

**Neue WC-Keramiken: TurboFlush Spültechnik für verschiedene Budgets**Was bisher nur ausgewählten Geberit WC-Modellen vorbehalten war, wird mit dem Geberit WC-System 2025 zum Standard in jedem Preissegment: Passende Modelle mit der TurboFlush-Spültechnik gibt es jetzt für verschiedene Ansprüche und Budgets – vom einfachen WC für Objekte bis zum Dusch-WC mit besonderem Komfort. TurboFlush sorgt nun in den neuen WCs der Geberit Badserien Renova und iCon für eine effektive, gründliche und besonders leise Ausspülung. Die neuen WCs sind somit genauso innerhalb des WC-Systems kombinierbar, wie die TurboFlush-WCs der Geberit Serien Acanto und ONE sowie die AquaClean Dusch-WCs Alba, Sela und Mera. Von der Wasserzuleitung über den Unterputzspülkasten und die Spülung bis zur Entwässerung sind alle Elemente perfekt aufeinander abgestimmt.

**Neue Geberit Betätigungsplatte**Die neue Betätigungsplatte Sigma40 erweitert das Geberit Sortiment um eine weitere Design-Variante. Sie ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional. Mit einer Tiefe von nur 4 bis 6 mm – je nach Oberfläche – und einem modernen Widescreen-Format präsentiert sich die Betätigungsplatte in einem schlanken Premium-Design. Dadurch wirkt sie leicht und dezent. Die neue Betätigungsplatte für WCs gibt es in zwei Varianten: als Sigma40 Square mit eckigen Tasten, oder Round mit runden Tasten. Die neuen Betätigungsplatten werden in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. Diese Vielfalt ermöglicht es Installateuren die individuell passende Lösung für jedes Badkonzept ihrer Kunden zu finden. Und trotz ihrer schlanken Maße ist sie genauso einfach zu installieren wie die anderen Geberit Betätigungsplatten. Passend zu den WC-Betätigungsplatten bietet Geberit die passenden Urinalbetätigungen für manuelle und elektronische Auslösung des Typ 40 in Round und Square in derselben Farb- und Oberflächenvielfalt an.

**Kraftvoll und leise: Das WC-System 2025**Das GeberitWC-System bietet Vorteile für Installateure und Endkunden. Installateure profitieren dank des weiterentwickelten Duofix Installationselements von einer schnelleren und einfacheren Montage der WC-Keramik und des WC-Sitzes. Endkunden dürfen sich über eine überragende und geräuscharme Spülleistung sowie Reinigungsfreundlichkeit freuen. Im Geberit WC-System sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. Alle TurboFlush-WCs, egal in welcher Preisklasse, erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Sanitärberatern steht damit eine breite Auswahl für das Objektgeschäft sowie für den hochwertigen Wohnungsbau, Neubau und Renovierung zur Verfügung.

**Umfassende Zusatzleistungen und Garantien für langfristig zufriedene Kunden**  
Aufgrund der Montageerleichterungen des Duofix-Elements, der EFF3-Befestigung bei der WC-Keramik und dem EasyMount Scharnier am WC-Sitz lässt sich das Geberit WC-System im Vergleich zu einer herkömmlichen WC-Keramik um bis zu 40 Prozent schneller installieren. Dies wurde von Geberit in einem internen Montagevergleich mit Produkten von Mitbewerbern geprüft. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die EFF3-WC-Befestigung im Vergleich zur Standard-Fischer-Befestigung zurückzuführen. Kunden erhalten eine optimierte Hydraulik für eine sichere, wassersparende Ausspülung. Sie profitieren darüber hinaus von mehr Sauberkeit durch eine bis zu zehnmal bessere Spülung als von der Norm gefordert und eine einfache Reinigung. Im WC-System sorgt die Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit der geräuschreduzierenden TurboFlush-WC-Keramik im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen für eine bis zu 30 Prozent leisere Spülung. Schließlich steht mit 130 Design-Varianten von Betätigungsplatten und Keramiken noch mehr Gestaltungsfreiheit zur Verfügung.

Geberit bietet 50 Jahre Ersatzteilsicherheit auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputzspülkastens und der Betätigungsplatte. Endkunden, die sich registrieren, bekommen zudem für die Geberit Keramiken eine lebenslange Garantie. Darüber hinaus gibt es für die TurboFlush-WCs der Serien Renova, iCon, Acanto und ONE in Verbindung mit einem Geberit Unterputzspülkasten ein   
6-monatiges Rückgaberecht bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung. Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie unter [www.geberit.de/garantie](http://www.geberit.de/garantie).

Weitere Informationen zum Geberit WC-System unter [www.geberit.de/wc-system](http://www.geberit.de/wc-system).

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_WC-System-Komponenten.jpg]**  Das Geberit WC-System besteht aus drei optimierten Komponenten: dem neuen Duofix WC-Element, einer TurboFlush WC-Keramik und einer Sigma Betätigungsplatte. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_WC-System\_Fuellventil\_383.jpg]**  Das neue Füllventil Typ 383 ist ca. 50 Prozent leiser als der Vorgänger. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das medizinische Ausrüstung, Plastik, Im Haus enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_WC-System\_Fuell-und\_Spuelventil.jpg]**  Das Zusammenspiel des Spülventils Typ 212 mit dem neuen Füllventil Typ 383 im Geberit Spülkasten sorgt für eine optimierte Hydraulik. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_WC-System\_2025.jpg]**  Im Geberit WC-System sind alle Komponenten noch besser aufeinander abgestimmt – eine Einheit, bei der Technik und Design optimal zusammenwirken. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_WC-System\_Duofix-Element.jpg]**  Das Geberit Duofix Installationselement ist das Herzstück der Vorwandinstallation. Die neue Generation bietet zusätzliche Montagevorteile, die für mehr Flexibilität in unterschiedlichen Einbausituationen sorgen. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_WC-System\_Sigma40\_Messing.jpg]**  Die neue Betätigungsplatte Sigma40 gibt es als Variante Square mit eckigen, oder Round mit runden Tasten. Sie ist in 10 Farben mit Glas- oder Metall-Oberfläche erhältlich. Hier zum Beispiel in Metall gebürstet messingfarben. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilettensitz, Badezimmer, Installationszubehör, Toilette enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_WC-System\_TurboFlush.jpg]**  Die TurboFlush-Spültechnik sorgt nun auch im unteren Preissegment bei Renova für eine gründliche Ausspülung. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.geberit@amkommunikation.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäische Marktführerin für Sanitärprodukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern erzielte Geberit 2024 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).