Mit vormontiertem Dichtvlies: Duschflächen schnell und sicher installieren  
Neue bodenebene Duschfläche Geberit CleanFloor30

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2026

Mehr Stabilität, weniger Handgriffe, hohe Planungssicherheit: Geberit erweitert sein Sortiment bodenebener Duschen um die neue Geberit CleanFloor30 Duschfläche. Wenn die neue Duschfläche mit vormontiertem Dichtvlies zum Einsatz kommt, profitieren Fliesenleger von einer einfachen, schnellen und sicheren Montage. Zudem sparen Sie Zeit durch die klare Trennung vom Gewerk Sanitärinstallation. Die neue Geberit CleanFloor30 Duschfläche ist ab dem 1. April 2026 verfügbar.

**Dichtvlies werkseitig vormontiert**   
Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche überzeugt durch Funktionalität, einfache Montage und hohen Komfort. Ihre Mineralwerkstoff-Oberfläche sorgt für Stabilität, Temperaturbeständigkeit und Rutschhemmung (Rutschhemmklasse B). Um die Abdichtung beim Einbau der Duschfläche zu erleichtern, setzt Geberit auch bei der CleanFloor30 auf die bewährte Montagetechnik mit vormontiertem Dichtvlies, die allen Geberit Duschplatzlösungen entscheidende Vorteile verleiht. Das werkseitig aufgebrachte Vlies sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung zwischen Duschfläche und Baukörper.

**Schnittstellen der Gewerke klar definiert**Darüber hinaus stellt das vormontierte Dichtvlies die klare Trennung der Gewerke zwischen Fliesenleger und Sanitärinstallateur sicher. **Das reduziert den Abstimmungsbedarf und spart Zeit.** Dank hohem Vormontagegrad, flexibler Montagehöhe von 80 bis 250 Millimetern und dem um 360 Grad drehbaren Siphon ist die Geberit CleanFloor30 vielseitig einsetzbar.

**Drei Farbvarianten in matt**Optisch setzt die CleanFloor30 Akzente: Ihre samtig-warme Haptik und die matten Oberflächen in den drei Farbvarianten Weiß, Grau und Graphit verleihen jedem Bad eine moderne, hochwertige Note. Die Ablauf-Abdeckung ist in identischer Farbe und Materialausführung gestaltet. Die Duschfläche lässt sich einfach sauber halten und reinigen. Der integrierte Kammeinsatz im Ablauf schützt zuverlässig vor Verunreinigungen und kann werkzeuglos entnommen werden. CleanFloor30 ist in 25 verschiedenen Größen erhältlich und kann bodeneben installiert werden. Sollte es nach vielen Jahren intensiver Nutzung doch einmal notwendig werden, steht ein spezielles Reparaturset zur Verfügung. So bleibt die Duschfläche für lange Zeit wie neu.

**Systemlösung: Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Duofix Installationsrahmen**  
Die CleanFloor30 Duschfläche lässt sich mit dem neuen Duofix Installationsrahmen für die Dusche besonders effizient montieren. Duschfläche und Installationsrahmen bringen jeweils ihre eigenen Montagevorteile mit. Zusammen bilden sie ein durchdachtes System, das die Installation beschleunigt. Davon profitieren Fliesenleger und Sanitärinstallateure gleichermaßen. Es werden nur drei Komponenten benötigt: Duschfläche, Installationsrahmen und Installationsset. „Alle drei Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen einen schnellen und sicheren Einbau“, sagt Christian Gebert, Produktmanager Badezimmersysteme bei Geberit.

Der Geberit Duofix Installationsrahmen für die Dusche überträgt das bewährte Prinzip der Vorwandinstallation auf den Boden. Er bildet eine präzise ausgerichtete Unterkonstruktion für die CleanFloor30 Duschfläche. Mittlere Abstützungen und definierte Auflagepunkte bewirken eine gleichmäßige Lastverteilung und eine hohe Stabilität. Die Höhenjustierung gelingt schnell und reibungslos: Alle Einstellpunkte sind von oben zugänglich. Der Siphon lässt sich einfach und stabil in einer definierten Montageposition fixieren. Dadurch wird sichergestellt, dass er mit der Ablaufposition der Duschfläche übereinstimmt. Mit einer geprüften Belastbarkeit von bis zu 300 Kilogramm übertrifft der Rahmen deutlich die Anforderungen der DIN EN 14527. Gleichzeitig sorgt die optimierte Geometrie von Duschfläche und Ablauf für eine hohe und zuverlässige Abflussleistung gemäß DIN EN 274.

Klare Übersicht im Sortiment  
Um Fachhandwerkern und ihren Kunden die Orientierung bei den Geberit Duschplatzlösungen zu erleichtern, setzt Geberit 2026 ein neues durchgängiges Namenskonzept um: CleanFloor für bodenebene Duschflächen, CleanLine für Duschrinnen, CleanWall für Wandabläufe und CleanPoint für Punktabläufe. Die ganzheitliche Namenssystematik soll sicherstellen, dass Produkte auf den ersten Blick ihrer Funktion und Position im Bad zugeordnet werden können.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Milieu\_Weiß.jpg]**  Die neue Geberit CleanFloor30 Duschfläche fügt sich harmonisch in moderne Badkonzepte ein und verbindet Design, Funktionalität und Pflegeleichtigkeit. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Milieu\_Graphit.jpg]**  Die matte Oberfläche verleiht dem Bad auch in der Farbvariante Graphit eine elegante, hochwertige Note. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Zeh, Nagel, Im Haus enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Oberfläche.jpg]**  Der hochwertige Mineralwerkstoff der Geberit CleanFloor30 Duschfläche überzeugt durch hohe Stabilität, rutschhemmende Eigenschaften und eine pflegeleichte Oberfläche. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Badezimmer, Wand, Installationszubehör, Waschbecken enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Ablauf.jpg]**  Der integrierte Ablauf mit herausnehmbarem Kammeinsatz sorgt für einen zuverlässigen Wasserabfluss und eine einfache Reinigung. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Rechteck, Briefumschlag, Papierprodukt, stationär enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Weiß.jpg]**  In Weiß überzeugt die Geberit CleanFloor30 Duschfläche durch klare Linien und eine moderne, zeitlose Optik.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Rechteck, Screenshot, Quadrat, Muster enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Grau.jpg]**  In Grau zeigt sich die Geberit CleanFloor30 Duschfläche im modernen Look und fügt sich harmonisch in verschiedene Badkonzepte ein. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Screenshot, Rechteck, Quadrat, Bilderrahmen enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Graphit.jpg]**  In elegantem Graphit setzt die Geberit CleanFloor30 Duschfläche stilvolle Akzente im Bad.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Kleidung, Boden, Im Haus enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Dichtvlies.jpg]**  Das werkseitig aufgebrachte Dichtvlies sorgt für eine sichere Abdichtung. Das ermöglicht eine klare Trennung der Gewerke.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Kleidung, Im Haus, Person enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Installation.jpg]**  Das Zusammenspiel aus Geberit Duofix und CleanFloor30 ermöglicht im System eine schnelle, saubere und sichere Installation bodenebener Duschen. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Kleidung, Person, Schuhwerk, Mann enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Fliesen.jpg]**  Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche überzeugt Fliesenleger durch ihre Funktionalität, einfache Montage, verlässliche Abdichtung und hohen Komfort. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Gewerketrennung.jpg]**  Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche stellt die klare Trennung der Gewerke zwischen Fliesenleger und Sanitärinstallateur sicher. **Das spart Zeit durch weniger Abstimmungsbedarf.** Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanFloor30\_Duofix\_Dusche.jpg]**  Effiziente Systemlösung: Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche und der Geberit Duofix Installationsrahmen für die Dusche. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.Geberit@amkommunikation.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäische Marktführerin für Sanitärprodukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern erzielte Geberit 2024 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).